# Оптимизация формы

## 10. Пример 2 − результат настройки частоты колебаний колокола

Результат был достигнут за 16 итераций. Получено ω1=60 Гц (с заданной точностью) при аргументах:

x1 = 0.164394057844;
x2 = 0.10462568403361;
x3 = 0.08635860215879;
x4 = 0.07661000076776;
x5 = 0.07825195777280;
x6 = 0.19920324870526.

(6)

Параметры оптимизации − те же, что и в предыдущем примере. Изменение геометрии − почти незаметное, но поставленной цели мы добились.